**附件1：报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 常大询[2024]0051号 |
| 采购项目名称 | 常州大学机械学院报告厅装修改造项目 |
| 投标报价（元）  （含税价） | 小写： 元  大写： 元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

**附件2：分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州大学机械学院报告厅装修改造项目分项报价表 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一、装饰部分 | | | | | | |
| 1 | 吊顶天棚 | 1. 轻钢龙骨，详细规格如下：   主龙骨60\*27\*10mm，副龙骨60\*27\*4.5mm；   1. 双层石膏板，单层详细规格如下：2400\*1200\*9.5mm。 | m2 | 120 |  |  |
| 2 | 木饰面 | WPC木塑墙板，8mm厚木纹色成品木饰面，规格：2800\*1200\*8mm。 | m2 | 141 |  |  |
| 3 | 顶面乳胶漆 | 成品腻子找平，乳胶漆两底两面 | m2 | 120 |  |  |
| 4 | 地板 | 195\*1195\*12mm实木多层地板 | m2 | 120 |  |  |
| 5 | 木门 | 实木复合生态门，双开门包含门套，1500\*2100\*45mm，配备8550静音房插锁等全套五金配件。 | 樘 | 2 |  |  |
| 6 | 线槽粉刷 | 线槽及墙体两边洒水湿润，填满线槽抹灰及抹平，用抹灰板压实砂浆；  本项为一次性包干价，结算时不再调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 空调风口处理 | 处理工艺：龙骨基层，阻燃板打底、石膏板饰面；  阻燃板规格：2400\*1200\*12mm、石膏板规格2400\*1200\*9.5mm。 | 处 | 4 |  |  |
| 8 | 地台制作 | 地台抬高120mm，阻燃板打底，18mm阻燃板基础制作，表面铺贴195\*1195\*12mm实木多层地板。 | m2 | 13 |  |  |
| 二、安装部分 | | | | | | |
| 1 | 装饰灯 | 定制灯膜，根据现场尺寸定制；24W；白色；自然光。 | m2 | 10 |  |  |
| 2 | 照明开关 | 双联单控开关，86型，220V。 | 个 | 6 |  |  |
| 3 | 插座 | 五孔插座，镀锌接线盒安装，嵌入式；86型；220V。 | 个 | 14 |  |  |
| 4 | 插座 | 网络插座，单孔，镀锌接线盒安装，嵌入式；86型；220V。 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 管线 | 电工套管；管内穿线；PVC管，直径16mm，壁厚1.15mm；BV-2.5mm2电线；  本项为一次性包干价，结算时不再调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 踢脚线 | 实木多层踢脚线，踢脚线高7cm，厚度1.2cm。 | m | 118 |  |  |
| 三、其他 | | | | | | |
| 1 | 脚手架搭拆 | 搭拆方式满足现行安全文明施工要求；  本项为一次性包干价，结算时不再调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 材料搬运及垃圾清理等 | 本项包含材料运输（含上楼）、垃圾清理外运等，含人工；  本项为一次性包干价，结算时不再调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元） | |  | | | | |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

**附件3：效果图**

