**附件1：报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 常大询[2024]0055号 |
| 采购项目名称 | 常州大学机械学院报告厅装修改造项目（二次） |
| 投标报价（元）（含税价） | 小写： 元大写： 元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件2：分项报价表**

|  |
| --- |
| **常州大学机械学院报告厅装修改造项目（二次）分项报价表** |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **全费用综合单价（元）** | **合价（元）** |
| **一、拆除部分** |
| 1 | 拆除 | 本项目包含：原有吊顶拆除（原矿棉板、龙骨、丝杆拆除，含垃圾清理归堆，约120 m2）、原有地面地板拆除（原复合地板及踢脚线拆除，含垃圾清理归堆，约120 m2）、杂物搬运（原室内桌椅、杂物搬运至采购人指定地点）、原室内子母门拆除与垃圾清理归堆等，本项目所涉及的拆除全部包含在本项中，本项为一次性包干价，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| **二、装饰部分** |
| 2 | 窗帘盒制作 | 窗帘盒宽度200mm、深度150mm；木龙骨打底，木工板基层、石膏板敷面；木龙骨尺寸：30\*40mm、木工板规格1200\*2400\*12mm、石膏板规格1200\*2400\*9.5mm。 | m | 9 |  |  |
| 3 | 顶面四周反光灯槽制作 | 反光槽宽度150mm、深度100mm；木龙骨打底，木工板基层、石膏板敷面；木龙骨尺寸：30\*40mm、木工板规格1200\*2400\*12mm、石膏板规格1200\*2400\*9.5mm。 | m | 20 |  |  |
| 4 | 顶面软膜灯箱箱体 | 箱体规格为：100\*300\*100mm；木工板基层，石膏板敷面；木工板规格1200\*2400\*12mm、石膏板规格1200\*2400\*9.5mm。 | m | 56 |  |  |
| 5 | 立管包封 | 立管包封的展开宽度尺寸为：600mm；木龙骨打底，木工板基层，石膏板敷面；木工板规格1200\*2400\*12mm、石膏板规格1200\*2400\*9.5mm。 | m | 3 |  |  |
| 6 | 大屏外框饰面 | 在大屏钢架四周，18mm厚木工板打底，WPC木塑墙板饰面，木饰面尺寸：1200\*2800mm。 | m2 | 9.19 |  |  |
| 7 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨，详细规格如下：主龙骨60\*27\*10mm，副龙骨60\*27\*4.5mm；主龙骨间距≤800mm、副龙骨间距≤400mm；双层石膏板，单层详细规格如下：2400\*1200\*9.5mm。 | m2 | 120 |  |  |
| 8 | 木饰面 | WPC木塑墙板，8mm厚木纹色成品木饰面，木饰面规格：2800\*1200\*8mm，板缝用钛合金T字型条。 | m2 | 125 |  |  |
| 9 | 顶面乳胶漆 | 成品腻子找平，乳胶漆两底两面 | m2 | 120 |  |  |
| 10 | 地板 | 195\*1195\*12mm实木多层地板 | m2 | 120 |  |  |
| 11 | 木门 | 实木复合生态门，双开门，1500\*2100\*45mm，包含门套，配备8550静音房插锁等全套五金配件。 | 樘 | 2 |  |  |
| 12 | 线槽粉刷 | 线槽及墙体两边洒水湿润，填满线槽抹灰及抹平，用抹灰板压实砂浆；饰面批刮腻子乳胶漆；本项为一次性包干价，结算时不再调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 空调风口处理 | 出风口宽度130mm，长度2000mm；处理工艺：轻钢龙骨基层，间距400mm，阻燃板打底、石膏板饰面；主龙骨规格60\*27\*10mm，副龙骨规格60\*27\*4.5mm；阻燃板规格：2400\*1200\*12mm、石膏板规格2400\*1200\*9.5mm。 | 处 | 4 |  |  |
| 14 | 地台制作 | 地台抬高120mm，阻燃板打底；18mm阻燃板基础制作，表面铺贴195\*1195\*12mm实木多层地板。 | m2 | 9 |  |  |
| **三、安装部分** |
| 15 | LED灯带 | LED硅胶灯带，12W，白光，自然光。 | m | 30 |  |  |
| 16 | LED筒灯 | 8cm孔径，24W，白边、白光，自然光。 | 个 | 22 |  |  |
| 17 | 铝型材LED线型灯 | 2cm宽铝型材，24W，白光，自然光。 | m | 6 |  |  |
| 18 | 电力电缆 | WDZ-YJV-5X4电缆 | m | 70 |  |  |
| 19 | 电力电缆 | WDZ-YJV-3X2.5电缆 | m | 90 |  |  |
| 20 | 电力电缆 | WDZ-YJV-3X4电缆 | m | 17 |  |  |
| 21 | PVC线管 | 电工套管；管内穿线；PVC管，直径16mm，壁厚1.15mm。 | m | 237 |  |  |
| 22 | 全铜五孔地插座 | 地面开槽，暗敷，尺寸120\*120mm，额定电压250V，额定功率10A。 | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 装饰灯 | 定制灯膜，根据现场尺寸定制；24W；白色；自然光。材质：特殊聚氯乙烯；厚度：0.18mm；透光率75%。 | m2 | 17 |  |  |
| 24 | 照明开关 | 双联单控开关，86型，220V。 | 个 | 6 |  |  |
| 25 | 五孔插座 | 五孔插座，镀锌接线盒安装，嵌入式；86型；220V。 | 个 | 14 |  |  |
| 26 | 网络插座 | 单孔，镀锌接线盒安装，嵌入式；86型；220V。 | 个 | 2 |  |  |
| 27 | 踢脚线 | 实木多层踢脚线，踢脚线高7cm，厚度1.2cm。 | m | 65 |  |  |
| **四、其他部分** |
| 28 | 脚手架搭拆 | 搭拆方式满足现行安全文明施工要求；本项为一次性包干价，结算时不再调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 垃圾清运 | 垃圾清运下楼，运离学校，运距由投标方自行考虑；本项为一次性包干价，结算时不再调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元）（含税价） | 小写： 元大写： 元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件3：效果图**

